**SC CIVICA MED SRL**

**DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE**

**Obiectul achiziției**

**ECHIPAMENTE MEDICALE – LOT1**

**2020**

**CUPRINS**

**FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI**

**SPECIFICAŢII TEHNICE**

**FORMULARE** - Anexa 1 - SCRISOARE DE ÎNAINTARE

- Anexa 2 - FORMULAR DE OFERTĂ

- Anexa 3 – OFERTA TEHNICĂ (TABEL COMPARATIV)

 - Anexa 4 – DECLARAŢIE CONFLICT INTERESE

- Anexa 5 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND OFERTAREA DE PRODUSE NOI

**FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI**

**I.**1. SOCIETATEA CONTRACTANTA

|  |
| --- |
| Denumire: **SC CIVICA MED SRL** |
| Adresa: **str. I.C. BRATIANU, nr. 78,**  | CUI: 2985811 |
| Localitate: **Mun. Constanța, jud. Constanța** | Cod postal: **900247** | Tara: **ROMANIA** |
| Persoana de contact: administrator**– Nicu MANȚU** | Telefon:**0744384743** |
| E-mail: **nicumantu@gmail.com** |

I

.2.SURSA DE FINANŢARE

**Programul Operațional Regional 2014-2020,** Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – . Îmbunătațirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC.

**Cod SMIS 2014+: 116819,** finanțat prin **Contractul de finanțare nr. 2960/28.08.2018**

**II.OBIECTUL CONTRACTULUI**

II.1. Descriere: **Furnizare echipamente medicale pentru clinica existentă**

 II.1.1. Denumire contract: **Contract furnizare echipamente medicale**

 II.1.2. Procedura se finalizează prin: **Contract de achiziție** : X

 II.1.3. Durata estimata de realizare a contractului de furnizare/ termen de livrare: cca 1 lună.

Durata contractului și termenul de livrare pot fi prelungite numai cu acordul ambelor părți.

Contractul va produce efecte până la stingerea obligațiilor între părți, inclusiv pe perioada de garanție a produselor furnizate.

II.2. Cantitatea și valoarea estimată a contractului

 II.2.1. Valoarea estimată a contractului: **647,267.77 lei, fără TVA**

 II.2.2. Cantitatea și caracteristicile tehnice, sunt următoarele:

| **Nr. crt** | **Denumire** | **Caracteristici minimale** | **Nr. buc.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat TECARtermie | Afisaj: Panou de control cu ecran tactil Frecventa pulsurilor, între 300kHz și 1 MHz• Funcție de autodeterminare mod de utilizare: Unipolar / Bipolar / Neutro Dinamico / Fixed• functie de autodeterminare Frecventa pulsurilor presetata• Mod de lucru: Continuu : Senzitiv : Termie 1/2/3 : Superpulsat• Mod de stimulare: Capacitiv - Rezistiv • Putere de lucru:maxim 400W • Programe presetate: minim 56 • Cărucior• Cablu si electrozi pentru canalul neutrodinamic | 1 |
| 2 | Aparat de crioterapie cu ultrasunete | * Temperatura reglabilă: pana la min - 10° C
* Afișaj: LCD
* Siguranţă/Avertizare: Alarme si notificări acustice
* Frecventa sonda ultrasunete: 1 MHz / 3cm2
* Proces răcire sonda: cel mult 3 min.
* Durată ședință: 10-30 min.
* Greutate maximă: 30kg
 | 1 |
| 3 | Aparat terapie cu unde scurte | • Mod de lucru: continuu si pulsat • Frecventa: 27.12 MHz • Putere in regim pulsat si continuu: 400W maxim continuu / 1000W maxim pulsat• Frecventa pulsatorie: 5800/ s• Mod regim continuu si pulsat: 13- 23- 33• Lățime puls: 20-400 µs• Durata tratament: între 0- 30 min. • Greutate: maxim 40kg | 1 |
| 4 |  Unitate magnetoterapie cu disc aplicator, pat magnetoterapie si bobina solenoid | •Frecventa: între 2-120 Hz•Parametri mod pulsat: timp puls-1s/timp pauza între 0.5 și maxim 8s•Timp tratament: posibilitate variere între 1-30min•Greutate set cu cărucior: maxim 30kg•Inducție maximă : 0-2,5mT/0-25Gs•Aplicator CSL 60/CP: min 2,5 mT•Aplicatori mobili plati cu mobilitate pe 3 axe, focalizarea campului magnetic in zonele de interes, posibilitatea tratarii afectiunilor unilateral cu carucior  | 1 |
| 5 | Combina terapie cu cărucior mobil | Electroterapie : curenți de joasa si medie frecventaCanale:2 canale complet independente; 2 si 4 poli interferențialiEcran de minim10 inch., color touch screen, imagine 3DIndicator pentru ecran touch screenCurenți: 32 forme de curenți pentru tratamenteUltrasunete: mod continuu si pulsatSonda: pentru tratament multifrecvență de 1/3 MHzMemorie: minim 800 locații libere de memorieTerapie vacuumPosibilitatea de adăugare opționale pentru laser-terapie | 4 |
| 6 | Cadă de tratament galvanic 4 celule | • 4 celule pentru tratament galvanic; • minim 30 poziții libere in memorie pentru utilizator;• Panou digital, ecran touch screen; • Fabricat din fibra de sticla armata cu rășina acrilica;• Capacitate celula inferioara: minim 2x24,5 L / Max. 27 L • Capacitate celula superioara: minim 2X13 L / Max. 14.5 L • Admisie apa calda si rece: 2 x 3/4 "• Curent max. in celulă: 25-500 mA • Valoarea curentului in celula: 0-30 mA• Reglare impulsurilor de frecventa: 0-100Hz• Reglare curent: maxim 0.2 mA, in fiecare celula in pasi de 1 mA • Grad de schimb al curentului : 4 mA/sec. • Forme de curent: galvanic, monofazic MF (50Hz), diafazic DF(0100Hz), CP (1 sec. MP + 1 sec. DP), LP (5 sec. MP + 10 sec. DP, schimb la 1sec.) • Durata sesiune tratament: 0-60 min• Greutate: maxim 56 Kg • Clasă protecție: IP54 | 2 |
| 7 | Aparat terapie cu șocuri | * Aparat de tratament cu unda de șocuri de înaltă frecvență cu minim 7 tipuri de aplicatoare diferite
* Sistem de optimizare a presiunii de aplicare asupra țesuturilor, bazată pe aplicare mecanică de pulsații
* Ecran: afișare informații pe display 3D digital, cu touch screen
* Compresor aer silențios
* Frecventa ajustabilă minim între 1-35 Hz
* Presiune ajustabilă minim între 1-5 bar (18,5 Pa)
* Aplicatoare incluse:
	+ 15 mm,adâncime de penetrare 0-40 mm, energie transmisă maxim 0,40 mJ/mm2
	+ 6 mm, adâncime de penetrare 0-40 mm, energie transmisă maxim 0,35 mJ/mm2
	+ 15 mm,adâncime de penetrare 0-20 mm, energie transmisă maxim 0,16 mJ/mm2
	+ 15 mm,adâncime de penetrare 0-60 mm, energie transmisă maxim 0,7 mJ/mm2
	+ aplicator combinare unde de șoc și vibrații radiale 20 mm, adâncime de penetrare 0-50 mm, energie transmisă maxim 0,50 mJ/mm2
	+ aplicator combinare unde de șoc și vibrații radiale 35 mm, adâncime de penetrare 0-50 mm, energie transmisă maxim 0,50 mJ/mm2
	+ aplicator cu vibrații de înaltă frecvență pentru relaxare și de stimulare a metabolismului, drenaj limfatic
	+ sondă specială cu vibrații profunde
 | 1 |
| 8 | Sauna OZON | • Sistem de control prin ecran tactil a nivelului de CO2• Sistem de generare a acidului carbonic • Sistem inclus de monitorizare a ritmului cardiac• Funcție integrată de asigurare a supravegherii alurii ventriculare • Sistem integrat de controlare a eliminării aburilor (pentru pacienții cu probleme cardiace) • Sistem integrat de control al nivelului de ozon • 2 generatoare de cate minim 61.5 ug/ml de ozon • Cameră cu jet de aburi pe bază de plante • Funcție de inhalare a oxigenului / Umidificator medical integrat • Dispozitiv dublu de alimentare cu ozon • Dispozitiv de reglare a scaunului • Dispozitiv de reglare al suportului pentru picioare • Protocoale programate • Terapia integrată a luminii • Funcție de monitorizare a activităţii • Dispozitiv de măsurare a nivelului apei • Aparat integrat pentru concentrarea oxigenului, minim 90% oxygen pur, la 5l/min | 1 |
| 9 | Canapea consultație cu 1 motor | • Mișcarea pe înălțime reglabila prin motor electric ; • Secțiune pentru cap ajustabil sus/jos 0 - 40°, cu ajutorul unui cilindru pe gaz; • Suport rolă de hârtie; • Roti 360 grade, 2 roti prevăzute cu frâna ; • Partea metalica vopsita in câmp electrostatic ; • Tapițerie din piele ecologica; • Înălțime reglabilă: între minim 66-87cm• Dimensiuni: 200x66x max.87cm;• Culoare roșie | 8 |
| 10 | Canapea 6 secțiuni | • Canapea: 6 secțiuni • Secțiunea cap: rabatabila cel puțin între 20 și 75 grade • Secțiunea picioare, rabatabila +/-20 grade • Manevrare secțiuni cap, picioare: prin sistem pe gaz • Capacitate susținere: minim 250Kg • Capacitate de susținere in timpul ridicării verticale a pacientului: minim190kg• Densitate saltea: 30 kg/m3 • Roti: cu sistem de blocare central• Dimensiuni: 200x120x max.105cm;• Culoare roșie | 1 |
| 11 | Aparat antrenament | • Touch screen cu diagonala de minim 10,4", pentru utilizatorii cu ambliopie sau percepție deficitara • pedale cu fixare variabilă și ajustarea suportului pentru gambe.• indicarea numarului de turații (l/rnin), efort muscular (watt), timp, direcția de rotație, distanta (km, consumul de energie (cal.), ritm cardiac;• modul pentru acționarea părții superioare a corpului si permite exerciții pasive sau active prin intermediul unui motor electric • control printr-un singur buton cu un program de maxim 15 minute prestabilit • controlul contracțiilor (detectare spasm )• suport extensibil pentru o stabilitate mai mare • meniu în limba româna • conector USB • motor de min 200W, • silențios • conformitate norme de siguranță | 1 |

**Prețul se va exprima în lei, la care se adaugă TVA.**

Prețul ofertei câștigătoare rămâne ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

**III. PROCEDURA**

Procedura selectata: **Procedura competitiva**

Regulamentul aplicabil: In conformitate cu **Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene**, procedura aplicata este procedura competitiva.

**IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECŢIE**

|  |  |
| --- | --- |
| IV.1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) | DA |
| Persoane juridice romane | **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului,** din care sa rezulte că ofertantul este autorizat într-un domeniu de activitate relevant obiectului achizitiei. Documentul se va depune in original sau copie. |
| Persoane juridice/fizice străine | Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori echivalent, in original/ copie, însoțită de traducere in limba romana. |
| Declarație privind evitarea conflictului de interese | **Completarea formularului din Anexa 4,** conform prevederilor art. 14 si 15 din OG. 66/2011. Asociații firmei sunt:- Nicu Manțu și Marcela Antoanela Manțu  |
| Declarație privind ofertarea de Produse noi | **Completarea formularului din Anexa 5****Echipamentul trebuie să fie nou, ofertele care includ echipamente second-hand sau recondiționate (refurbished) urmând a fi declarate neconforme.** |
| IV.3. Criteriul de atribuire a contractului | Beneficiarul va declara oferta câștigătoare pe cea care se încadrează în prevederile prezentei documentații și este cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic **Criteriul de atribuire al contractului îl reprezintă avantajele tehnice și financiare superioare în raport cu celelalte oferte primite**.Contractul va fi atribuit furnizorului a cărui ofertă prezintă cumulativ cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.Elementele de departajare în funcție de care va fi realizată evaluarea ofertelor în vederea stabilirii ofertei care prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. sunt:• specificații tehnice; • mentenanță/ garanție oferită;• termen de intervenție pentru remedierea defecțiunilor/ înlocuirea echipamentelor defecte;• alte avantaje legate de furnizarea și/sau exploatarea produselor ofertate;• prețul total. |

**ATENTIE:**

Neglijenta în întocmirea ofertei care trebuie să conțină toate informațiile și documentele necesare, neîncadrarea în termenul specificat, vor conduce la respingerea ofertei.

Neîndeplinirea unui criteriu / cerință minimă din documentația de atribuire conduce la respingerea ofertei.

**V. PREZENTAREA OFERTEI**

|  |  |
| --- | --- |
| V.1. Limba de redactare a ofertei | Limba română, sau va fi însoțită de traducere în limba romana. |
| V.2. Perioada de valabilitate a ofertei | Minim 30 zile |
| V.3. Moneda ofertei | Moneda ofertei va fi lei.Pentru conversia în lei a ofertelor realizate în valută, se va utiliza cursul de schimb valabil la data publicării anuntului de participare. |
| V.4.Modul de prezentare a ofertei financiare si al ofertei tehnice | Ofertantul va elabora OFERTA:**TEHNIC –** Se va completa Anexa 3 – formular comparativ al caracteristicilor tehnice minimale. În același formular se vor specifica:-termenul de livrare ofertat- condițiile de mentenanță/garanție- termen de intervenție pentru remedierea defecțiunilor/ înlocuire echipamente defecte.**OFERTANȚII SUNT RUGATI SĂ DETALIEZE CARACTERISTICILE TEHNICE ÎN FUNCȚIE DE ELEMENTELE CARE VOR FI LUATE ÎN CALCUL ÎN EVALUAREA OFERTELOR.** **FINANCIAR:****- FORMULAR DE OFERTA – Anexa 2** – unde se va avea in vedere **valoarea totala a ofertei și** **garanția oferita produselor.** Termenul de garanție minim acceptat este de 12 luni;**Prețul contractului este ferm şi nu se ajustează.**Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către achizitor, trebuie sa fie semnată, pe proprie răspundere, de către ofertant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta, stampilata si datata;Ofertanții vor putea transmite si alte informații considerate semnificative in vederea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini. Ofertantul are obligația de a elabora oferta într-un exemplar original.Oferta depusa de ofertantul câștigător va deveni parte integranta a contractului de furnizare. |
| V.5. Modul de prezentare a ofertei | Oferta va fi depusa la următoarea adresă de corespondență:**SC CIVICA MED SRL, Adresa: Bulevardul I. C. Bratianu, nr. 78, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa, cod postal 900270, România**Ofertele se vor depune pana la data de **14**.04.2020, la adresa mai sus prezentată, pana la ora 14.00. In acest sens ofertantul trebuie sa sigileze oferta într-un plic ce va conține:- **Adresa de înaintare** – Anexa 1;- **Formular de oferta** – Anexa 2, menționând prețul total in lei fără TVA, valoarea TVA, detalierea prețului total, garanția acordata bunurilor si termenul de valabilitate al ofertei (nu mai mic de 30 de zile de la data emiterii ofertei);- **Formular de ofertă tehnică** – Anexa 3;- **Documente de calificare**: certificat constatator, Declarație privind conflictul de interese - Anexa 4, Declarație privind ofertarea de produse noi - Anexa 5; Plicul exterior (sau coletul) trebuie sa fie inscripționat cu:**- denumirea si adresa achizitorului****- denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata întârziată.** |
| V.6. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei | Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor. Oferta expediata anterior datei sau orei limita de depunere si primita ulterior acestei date nu va fi luata in considerare. |
| V.7. Comunicarea rezultatului | La finalul procedurii după evaluarea ofertelor si semnarea contractului de achiziție cu ofertantul câștigător, in termen de maxim 5 zile calendaristice se va publica pe pagina web [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) anunțul de atribuire ce va cuprinde informații despre câștigătorul contractului de furnizare. |
| V.8**.** Contractul de furnizare | Contractul va fi semnat cu ofertantul declarat câștigător pe baza notei justificative de atribuire. |
| V.9.Modalitati de plata | Se are în vedere posibilitatea acordării unui avans.Plata facturilor se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii sau prin utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată, așa cum este definit prin OUG 40/2016 și normele de aplicare ale acesteia, respectiv 30% din valoarea fără TVA si TVA în termen de cca 10 zile de la primirea facturii și diferența în termen de cca 35-40 zile de la primirea facturii. |

**VI. CONDITII CONTRACTUALE**

Prețul contractului nu se ajustează.

Produsele vor fi livrate la adresa: Bulevardul I. C. Bratianu, nr. 78, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa, încheindu-se proces verbal de predare-primire.

Furnizorul se obligă să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

Furnizorul se obligă să pună la dispoziția achizitorului toate documentele care îi sunt necesare decontării cheltuielilor.

Orice modificare a contractului de furnizare se poate face numai prin act adițional semnat de ambele părți, fără a influenta criteriile de atribuire a contractului.

***Orice cerință care invoca o anumita origine, sursa productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o cerinta de fabricatie se va citi si intelege „sau echivalent”***

|  |
| --- |
| **Calendarul procedurii** |
| Publicarea anuntului de participare | **07.04.2020** |
| Data limita pentru primirea de clarificari privind Specificatii tehnice | **10.04.2020** ora 14:00 |
| Data limita pentru primirea ofertelor | **14.04.2020** ora 14:00 (min. 6 zile calendaristice de la publicarea anuntului ptr. contracte de furnizare, fara a se lua in calcul ziua publicarii anuntului si ziua depunerii ofertelor) |
| Evaluarea ofertelor | **14-16.04.2020** |

Anexa nr.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPERATORUL ECONOMIC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(denumire / sediu )* |  | Înregistrat la sediul beneficiarului privatnr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ora\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

**SCRISOARE DE ÎNAINTARE**

Către **SC CIVICA MED SRL**

Ca urmare a anunțului publicat pe site-ul ww.fonduri-ue.ro privind aplicarea procedurii de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente medicale, în cadrul proiectului cu titlul **Constructie si modernizare Clinica Balneofizioterapie,** cod SMIS **116819**, organizata de **SC CIVICA MED SRL***,*

noi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) **Adresa de înaintare** – Anexa 1;

b) **Formular de oferta** – Anexa 2;

c) **Formular de oferta tehnică** – Anexa 3;

d) **Documente de calificare**: certificat constatator, Declarație privind conflictul de interese - Anexa 4, Declarație privind ofertarea de produse noi - Anexa 5;

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerințele.

Data completării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cu stimă,

Operator economic,

 *................................... (semnătura autorizată și stampilă)*

Anexa nr. 2

**FORMULAR DE OFERTĂ**

Către **SC CIVICA MED SRL**

Examinând anunțul publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro și specificațiile tehnice aferente procedurii competitive de atribuire a contractului de **furnizare echipamente medicale–lot 1**, subsemnatul/a, reprezentant legal al ofertantului ………………………………………. *(denumirea/numele ofertantului)*, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația tehnica menționată, să furnizăm echipamentele pentru suma de ............................. lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..............

Perioada de garanție  acordata este de ...... luni, care **începe sa curgă de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a echipamentelor.**

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ...... zile, respectiv până la data de ................... *(ziua/luna/anul)*, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înțelegem că depunerea prezentei oferte semnifica acceptarea, fără posibilitate de renegociere, a condițiilor contractuale specificate de către achizitor in Documentația de atribuire, cu privire la garanție, preț și specificațiile tehnice din Proiectul Tehnic.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnătura: Data: ...............

…………………………….

Reprezentant legal al ………………………….. *(denumirea/numele operatorului economic)*

Anexa nr. 3

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumire / sediu )*

**OFERTA TEHNICĂ**

TABEL COMPARATIV PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE MINIME

Către **SC CIVICA MED SRL**,

**Explicații:**

In tabelul de mai jos, in coloana (2) sunt descrise **caracteristicile tehnice minime** pe care trebuie sa le cuprindă echipamentele ofertate.

In coloana nr. (4) **Caracteristici tehnice ofertate** (modalități de îndeplinire a cerinței)– se vor introduce valorile efective ale parametrilor tehnici ai echipamentelor ofertate.

In coloana nr. (6) **Valoare fără TVA** - se vor face de către ofertant precizări cu privire la prețul echipamentelor ofertate, precum eventuale observații în situația în care informațiile din oferta tehnică depusă de acesta sunt prezentate sub o alta forma decât în cerințele tehnice minime obligatorii, observații care vor ajuta beneficiarul în evaluarea ofertei primita.

Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigură un nivel cel puțin egal sau superior al cerințelor tehnice minime obligatorii; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezenta documentație vor fi considerate neconforme.

Specificațiile tehnice care indică o anumită sursă, origine, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate numai pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea **“sau echivalent”.**

| **Obiect****(1)** | **Caracteristici tehnice minimale obligatorii (2)** | **Cantit. solicitată****(3)** | **Caracteristici tehnice ofertate (modalitatea de îndeplinire a cerinței)****(4)** | **Cantitate ofertată****(5)** | **Valoare fara TVA****(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat TECARtermie | Afisaj: Panou de control cu ecran tactil Frecventa pulsurilor, între 300kHz și 1 MHz• Funcție de autodeterminare mod de utilizare: Unipolar / Bipolar / Neutro Dinamico / Fixed• functie de autodeterminare Frecventa pulsurilor presetata• Mod de lucru: Continuu : Senzitiv : Termie 1/2/3 : Superpulsat• Mod de stimulare: Capacitiv - Rezistiv • Putere de lucru:maxim 400W • Programe presetate: minim 56 • Cărucior• Cablu si electrozi pentru canalul neutrodinamic | 1 |  |  |  |
| Aparat de crioterapie cu ultrasunete | * Temperatura reglabilă: pana la min - 10° C
* Afișaj: LCD
* Siguranţă/Avertizare: Alarme si notificări acustice
* Frecventa sonda ultrasunete: 1 MHz / 3cm2
* Proces răcire sonda: cel mult 3 min.
* Durată ședință: 10-30 min.

Greutate maximă: 30kg | 1 |  |  |  |
| Aparat terapie cu unde scurte | • Mod de lucru: continuu si pulsat • Frecventa: 27.12 MHz • Putere in regim pulsat si continuu: 400W maxim continuu / 1000W maxim pulsat• Frecventa pulsatorie: 5800/ s• Mod regim continuu si pulsat: 13- 23- 33• Lățime puls: 20-400 µs• Durata tratament: între 0- 30 min. • Greutate: maxim 40kg | 1 |  |  |  |
|  Unitate magnetoterapie cu disc aplicator, pat magnetoterapie si bobina solenoid | •Frecventa: între 2-120 Hz•Parametri mod pulsat: timp puls-1s/timp pauza între 0.5 și maxim 8s•Timp tratament: posibilitate variere între 1-30min•Greutate set cu cărucior: maxim 30kg•Inducție maximă : 0-2,5mT/0-25Gs•Aplicator CSL 60/CP: min 2,5 mT•Aplicatori mobili plati cu mobilitate pe 3 axe, focalizarea campului magnetic in zonele de interes, posibilitatea tratarii afectiunilor unilateral cu carucior  | 1 |  |  |  |
| Combina terapie cu cărucior mobil | Electroterapie : curenți de joasa si medie frecventaCanale:2 canale complet independente; 2 si 4 poli interferențialiEcran de minim10 inch., color touch screen, imagine 3DIndicator pentru ecran touch screenCurenți: 32 forme de curenți pentru tratamenteUltrasunete: mod continuu si pulsatSonda: pentru tratament multifrecvență de 1/3 MHzMemorie: minim 800 locații libere de memorieTerapie vacuumPosibilitatea de adăugare opționale pentru laser-terapie | 4 |  |  |  |
| Cadă de tratament galvanic 4 celule | • 4 celule pentru tratament galvanic; • minim 30 poziții libere in memorie pentru utilizator;• Panou digital, ecran touch screen; • Fabricat din fibra de sticla armata cu rășina acrilica;• Capacitate celula inferioara: minim 2x24,5 L / Max. 27 L • Capacitate celula superioara: minim 2X13 L / Max. 14.5 L • Admisie apa calda si rece: 2 x 3/4 "• Curent max. in celulă: 25-500 mA • Valoarea curentului in celula: 0-30 mA• Reglare impulsurilor de frecventa: 0-100Hz• Reglare curent: maxim 0.2 mA, in fiecare celula in pasi de 1 mA • Grad de schimb al curentului : 4 mA/sec. • Forme de curent: galvanic, monofazic MF (50Hz), diafazic DF(0100Hz), CP (1 sec. MP + 1 sec. DP), LP (5 sec. MP + 10 sec. DP, schimb la 1sec.) • Durata sesiune tratament: 0-60 min• Greutate: maxim 56 Kg • Clasă protecție: IP54 | 2 |  |  |  |
| Aparat terapie cu șocuri | * Aparat de tratament cu unda de șocuri de înaltă frecvență cu minim 7 tipuri de aplicatoare diferite
* Sistem de optimizare a presiunii de aplicare asupra țesuturilor, bazată pe aplicare mecanică de pulsații
* Ecran: afișare informații pe display 3D digital, cu touch screen
* Compresor aer silențios
* Frecventa ajustabilă minim între 1-35 Hz
* Presiune ajustabilă minim între 1-5 bar (18,5 Pa)
* Aplicatoare incluse:
	+ 15 mm,adâncime de penetrare 0-40 mm, energie transmisă maxim 0,40 mJ/mm2
	+ 6 mm, adâncime de penetrare 0-40 mm, energie transmisă maxim 0,35 mJ/mm2
	+ 15 mm,adâncime de penetrare 0-20 mm, energie transmisă maxim 0,16 mJ/mm2
	+ 15 mm,adâncime de penetrare 0-60 mm, energie transmisă maxim 0,7 mJ/mm2
	+ aplicator combinare unde de șoc și vibrații radiale 20 mm, adâncime de penetrare 0-50 mm, energie transmisă maxim 0,50 mJ/mm2
	+ aplicator combinare unde de șoc și vibrații radiale 35 mm, adâncime de penetrare 0-50 mm, energie transmisă maxim 0,50 mJ/mm2
	+ aplicator cu vibrații de înaltă frecvență pentru relaxare și de stimulare a metabolismului, drenaj limfatic
	+ sondă specială cu vibrații profunde
 | 1 |  |  |  |
| Sauna OZON | • Sistem de control prin ecran tactil a nivelului de CO2• Sistem de generare a acidului carbonic • Sistem inclus de monitorizare a ritmului cardiac• Funcție integrată de asigurare a supravegherii alurii ventriculare • Sistem integrat de controlare a eliminării aburilor (pentru pacienții cu probleme cardiace) • Sistem integrat de control al nivelului de ozon • 2 generatoare de cate minim 61.5 ug/ml de ozon • Cameră cu jet de aburi pe bază de plante • Funcție de inhalare a oxigenului / Umidificator medical integrat • Dispozitiv dublu de alimentare cu ozon • Dispozitiv de reglare a scaunului • Dispozitiv de reglare al suportului pentru picioare • Protocoale programate • Terapia integrată a luminii • Funcție de monitorizare a activităţii • Dispozitiv de măsurare a nivelului apei • Aparat integrat pentru concentrarea oxigenului, minim 90% oxygen pur, la 5l/min | 1 |  |  |  |
| Canapea consultație cu 1 motor | • Mișcarea pe înălțime reglabila prin motor electric ; • Secțiune pentru cap ajustabil sus/jos 0 - 40°, cu ajutorul unui cilindru pe gaz; • Suport rolă de hârtie; • Roti 360 grade, 2 roti prevăzute cu frâna ; • Partea metalica vopsita in câmp electrostatic ; • Tapițerie din piele ecologica; • Înălțime reglabilă: între minim 66-87cm• Dimensiuni: 200x66x max.87cm;• Culoare roșie | 8 |  |  |  |
| Canapea 6 secțiuni | • Canapea: 6 secțiuni • Secțiunea cap: rabatabila cel puțin între 20 și 75 grade • Secțiunea picioare, rabatabila +/-20 grade • Manevrare secțiuni cap, picioare: prin sistem pe gaz • Capacitate susținere: minim 250Kg • Capacitate de susținere in timpul ridicării verticale a pacientului: minim190kg• Densitate saltea: 30 kg/m3 • Roti: cu sistem de blocare central• Dimensiuni: 200x120x max.105cm;• Culoare roșie | 1 |  |  |  |
| Aparat antrenament | • Touch screen cu diagonala de minim 10,4", pentru utilizatorii cu ambliopie sau percepție deficitara • pedale cu fixare variabilă și ajustarea suportului pentru gambe.• indicarea numarului de turații (l/rnin), efort muscular (watt), timp, direcția de rotație, distanta (km, consumul de energie (cal.), ritm cardiac;• modul pentru acționarea părții superioare a corpului si permite exerciții pasive sau active prin intermediul unui motor electric • control printr-un singur buton cu un program de maxim 15 minute prestabilit • controlul contracțiilor (detectare spasm )• suport extensibil pentru o stabilitate mai mare • meniu în limba româna • conector USB • motor de min 200W, • silențios • conformitate norme de siguranță | 1 |  |  |  |

**TERMEN DE LIVRARE:** ........................................

**CONDIȚII DE MENTENANȚĂ/ GARANȚIE OFERTATE: ..........................................................**

**TERMEN DE INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR/ ÎNLOCUIREA ECHIPAMENTELOR DEFECTE:**...........................

Semnătura: Data: ...............

…………………………….

Reprezentant legal al ………………………….. *(denumirea/numele operatorului economic)*

Anexa nr. 4

**SC....................................SRL**

**DECLARAŢIE**

**privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.14 si 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinereaşi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare**

Subsemnatul **...................................................,** în calitate de administrator la **SC ....................................... SRL**, referitor la procedura de **achizitie competitiva furnizare echipamente medicale lot 1,** încheiata în cadrul proiectului cu titlul: **Constructie si modernizare Clinica Balneofizioterapie**, **Cod SMIS 116819,** declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 si 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şisancţionarea neregulilor apărute în obţinereaşi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul **...................................................** declar că voi informa imediat autoritatile competente dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că AM POR are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

.......................................,

Administrator

(numele și funcția persoanei autorizate)

……………………………

(semnătura persoanei autorizate)

Anexa nr. 5

**SC....................................SRL**

**DECLARAŢIE**

**privind ofertarea de produse noi**

Subsemnatul **...................................................,** în calitate de administrator la **SC ....................................... SRL**, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ca produsele ofertate sunt noi, nefolosite.

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

.......................................,

Administrator

(numele și funcția persoanei autorizate)

……………………………

(semnătura persoanei autorizate)