**RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR 25/18.01.2021 DIN CADRUL ANUNTULUI -LOT 2 -EXCAVATOR 2 BUC Nr.inregistrare beneficiar: 3/15.01.2020 PUBLICAT PE [WWW.FONDURI-UE.RO](http://WWW.FONDURI-UE.RO) la data de 15.01.2021, referitor la activitatea DOTARE CU UTILAJE DE SPECIALITATE DIN CADRUL PROIECTULUI**

**CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE ÎNTR-O UNITATE NOUĂ”,** **cod MySMIS 125585, contract de finantare 5489/14.05.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICI TEHNICE PUBLICATE INITIAL**  | Solicitare operator economic: | RASPUNS LA SOLICITARE CLARIFICARI |
| **Greutate operationala 20-22 tone** |  **Va solicitam sa acceptati participarea la Procedura a excavatoarelor cu „Greutate operationala: 23,0 - 25,0 tone** | Se accepta caracteristica solicitata de 23,0-25,0 tone avand in vedere ca reprezinta o caracteristica superioara celei minimum solicitate de 20-22 tone  |
| senile 790 mm |  **Va solicitam sa acceptati participarea la Procedura a excavatoarelor cu „Senile 800 mm”** | Se accepta caracteristica solicitata senile 800 mm avand in vedere ca reprezinta o caracteristica superioara celei minimum 790 mm |
| Brat monobloc 8,85m |  **Va solicitam sa acceptati participarea la Procedura a excavatoarelor cu „ Brat monobloc: 8,795 m”** | NU SE POATE ACCEPTA O CARACTERISTICA INFERIOARA CELEI PUBLICATE |
| Balansier 6,28m; |  **Va solicitam sa acceptati participarea la Procedura a excavatoarelor cu „ Balansier: 7,395 m”** | Se accepta caracteristica solicitata balansier 7,395 m avand in vedere ca reprezinta o caracteristica superioara celei minimum 6,28 m |
| Lungime brat pe orizontala: 15.570 mm | **Va solicitam sa acceptati participarea la Procedura a excavatoarelor cu „Lungime brat pe orizontala: 15.340 mm** | NU SE POATE ACCEPTA O CARACTERISTICA INFERIOARA CELEI PUBLICATE |
| Adancimede sapare: 11.540mm |  **Va solicitam sa acceptati participarea la Procedura a excavatoarelor cu „Adancime de sapare: 11.790 mm** | Se accepta caracteristica solicitata adancime de sapare **11.790 mm** avand in vedere ca reprezinta o caracteristica superioara celei minimum 11.540 mm |
| **Motor:**putere 165 CP; norma de emisii Stage IV; **Tehnologie reducere**  consum de combustibil prin control precis al injectiei si al admisiei de aer; Injectia, cu rampa comuna de combustibil si admisie controlata de aer, reduce noxele si consumul de combustibil;Control automat al turatiei;**Sistem hidraulic: 2 pompe**Cabina ROPS etansa, presurizata, cu climatizare automata;Comenzielectro-hidraulice;Posibilitate de presetare (debit si presiune) si selectie din cabina pentru atasamente actionate hidraulic;Verificare automata, la pornirea utilajului, a nivelurilor pentru: ulei motor, ulei hidraulic, lichid de racire motor;sistem pentru urmarirea numaruluide ore de functionare pentru filtre si fluide, cu afisarein cabina si atentionare;**Echipare:**Lumini de lucru, montate pe cabina si pe bratulde excavare;Camera video spate si partea dreapta;Aerconditionat;Valva de siguranta pentru brat;Pompa realimentare cu combustibil;Sistemde monitorizare parametriiAdancimede sapare: 11.540mmCupa taluzare 0,5m³, 1800 mm | **-** | **-** |

Avand in vedere ca au fost solicitate prin clarificari modificari privind caracteristicile tehnice, TERMENUL PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR SE DECALEAZA DE LA 29.01.2021 ORA 12 LA 10.02.2021 ORA 12.

ATENTIE!

CERTIFICATUL CONSTATATOR SOLICITAT CA DOCUMENT DE CALIFICARE TREBUIE SA FIE VALABIL LA DATA DE 10.02.2021 ( sa fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterioare datei de 10.02.2021)

Restul prevederilor din cadrul anuntului raman nemodificate.